火控-飞控-无人机执行机构仿真模块

**1 题目背景**

随着无人机装备的发展和不断升级，无人机代替有人机进行“空中格斗”已成为趋势，而火控模块与飞控模块如何耦合响应是实现自主智能化作战的核心环节之一，通过建立相应的火控-飞控模型，准确描述无人机作战过程中飞控系统如何根据火控给出的射击诸元调整飞行姿态，完成火控-飞控-无人机执行机构仿真模块设计。

**2 题目内容**

**2.1 题目描述**

假设现有我方一架固定翼无人机，需对敌方飞机进行射击，由于武器轴线与机体轴线一致，航空火控系统需结合弹道等信息解算期望武器线（我方飞机轴线期望指向），在给出实时期望武器线后，需飞控系统控制固定翼飞机向该方向进行姿态调整，使当前武器线方向与期望武器线方向重合。

飞控系统需根据航空火控模块给出的射击诸元（期望武器线方向），同时结合自身机体的姿态及速度信息（包括大小与方向），基于固定翼飞机飞行动力学建立可靠的飞控模型，模拟飞控系统对火控射击诸元的响应，输出控制后固定时间间隔的无人机姿态与速度信息（包括大小与方向）。

区别于现有无人机飞控，该题目要求的目的是控制姿态，现有无人机飞控主要是通过设置路径点来完成飞行控制。

**2.2 题目要求**

基于固定翼飞机动力学原理，编写飞控处理软件模块，能够接收航空火控系统输出的射击诸元，能够设定我方无人机的初始参数（速度、姿态），能够输出控姿后无人机的姿态信息和速度信息，其中姿态信息包括航向角、纵摇角、横滚角，速度信息包括速度的大小、速度方向。具体要求如下：

**主要功能**

a) 具有火控诸元仿真输入功能（期望武器线方向）；

b) 具有无人机初始姿态、速度信息仿真输入功能；

c) 具有飞行控制仿真功能。

d) 具有仿真执行机构响应飞行控制指令的功能；

e) 具有无人机响应飞控指令后飞行姿态、速度等信息输出功能；

**主要性能**

a) 诸元输入为周期性，40ms一次诸元数据，诸元数据为方位角和高低角（方位角为无人机轴线在水平面投影与北向夹角，高低角为无人机轴线与水平面夹角），因此飞行控制模块需在每次接收火控诸元后输出40ms后的无人机飞行参数；

b) 执行机构在执行飞控指令时，由于执行机构误差、风力等因素影响，使得执行结果与理想值有一定的误差或噪声，在模型中予以考虑，使执行机构的响应结果更加真实可信；

c) 期望武器线方向为方位角和俯仰角，单位为mil；无人机初始位置信息和输出位置信息均定义在三维直角坐标系，北向为x轴，西向为y轴，向上为z轴；

**3 考核方法**

1. 模型方案设计合理可行，理论分析正确，提供方案设计报告；
2. 交付源代码与相应可执行文件，编程语言不限制；
3. 提供txt格式或xlsx格式的火控诸元数据，在输入初始飞行参数后，仿真每次经飞控、执行机构动作后的飞行参数并给出与期望武器线的误差（方位、俯仰两个方向，单位为mil）；

**联系人：吴晔 联系电话：15929961362**